ч.5 Техническая часть

**Спецификация на поставку товара**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **товара** | **Ед. изм.** | **Количество/ комплектность** | **Технические, качественные и функциональные параметры товара и материала, потребительские свойства товара** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Полотенце банное 70\*140 (плотность) 450г/м2 | шт | 1000 | Полотенце махровое. Размер 70\*140 см. Цвет белый. При финальной обработке изделия используется бело-голубой краситель. Состав ткани: махровая (петельная) 100% хлопок. Полотенце соткано из Кардной пряжи, 20/2 (двойная низкая петля). Кардная пряжа («ринг») — изготовлена из средневолокнистого хлопка. Полотно получается более мягким и гладким на ощупь. Прекрасно впитывает влагу, благодаря двойной петле, полотенце в процессе эксплуатации, не оставляет затяжек.  Махра ровная (петли одинаковой длины). Готовые изделия должны быть очищены от концов ниток. Концы всех строчек должны быть закреплены. Плотность ткани не менее 500 г/м2. Изделия должны быть подшиты двойной строчкой армированной нитью.  Край полотенца по длине должен быть обработан на швейной машинке швом в подгибку закрытым срезом. Край полотенца по ширине должен быть обработан на швейной машине в подгибку закрытым срезом. Изделие очистить от концов нитей. Срок эксплуатации с учетом сохранения всех параметров не менее 36 месяцев. Допустимая температура стирки не менее 60 градусов. Год изготовления не ранее 2019 года. (срок изготовления должен быть указан на этикетке каждого изделия) Полотенца должны быть гигроскопичны, формоустойчивы, гипоаллергенны. Полотенца не должны иметь химического запаха. Усадка не более 2%. Перед заключением договора обязательно предоставление и проверка на соответствие образцов, предъявление сертификатов. |
| 2 | Полотенце для рук 50\*70 (плотность) 450г/м2 | шт | 1000 | Полотенце махровое. Размер 50\*70 см. Цвет белый. При финальной обработке изделия используется бело-голубой краситель. Состав ткани: махровая (петельная) 100% хлопок. Полотенце соткано из Кардной пряжи, 20/2 (двойная низкая петля). Кардная пряжа («ринг») — изготовлена из средневолокнистого хлопка. Полотно получается более мягким и гладким на ощупь. Прекрасно впитывает влагу, благодаря двойной петле, полотенце в процессе эксплуатации, не оставляет затяжек.  Махра ровная (петли одинаковой длины). Готовые изделия должны быть очищены от концов ниток. Концы всех строчек должны быть закреплены. Плотность ткани не менее 500 г/м2. Изделия должны быть подшиты двойной строчкой армированной нитью.  Край полотенца по длине должен быть обработан на швейной машинке швом в подгибку закрытым срезом. Край полотенца по ширине должен быть обработан на швейной машине в подгибку закрытым срезом. Изделие очистить от концов нитей. Срок эксплуатации с учетом сохранения всех параметров не менее 36 месяцев. Допустимая температура стирки не менее 60С. Год изготовления не ранее 2019 года. (срок изготовления должен быть указан на этикетке каждого изделия) Полотенца должны быть гигроскопичны, формоустойчивы, гипоаллергенны. Полотенца не должны иметь химического запаха. Усадка не более 2%. Перед заключением договора обязательно предоставление и проверка на соответствие образцов, предъявление сертификатов. |
| 3 | Халат махровый, XL,  XXL, (плотность) 450г/м2 | шт | 1200 | Ткань гладкокрашеная белого цвета.  Состав такни -100% хлопок, двухпетельная махра  Плотность 420 гр/м2 (не менее). Нитки - 100% полиэстер, 5-6% усадка.  Воротник шалька, отстрочен по контуру 2 см. Требование к изделию: цельнокроеное полотно, рукава втачные, длинные, на полочках накладные карманы с усиленной двойной закрепкой.  Низ халата обмётан и настрочен на 2 см.  Ширина швов 0,8- 1 см. В боках вставлены двойные шлёвки для пояса. Плечевые швы, и швы втачивания рукавов отстрочены пятистрочной обметочной строчкой. Количество стежков в строчке 4 стежка на 1 см. Изделие очистить от концов нитей. Срок эксплуатации с учетом сохранения всех параметров не менее 36 месяцев. Допустимая температура стирки не менее 60 градусов. Год изготовления не ранее 2019 года. (срок изготовления должен быть указан на этикетке каждого изделия) Халаты должны быть гигроскопичны, формоустойчивы, гипоаллергенны. Халаты не должны иметь химического запаха. Усадка не более 2%. Перед заключением договора обязательно предоставление и проверка на соответствие образцов, предъявление сертификатов. |
| 4 | Простыня 300\*305 сатин гладь | шт | 580 | Ткань: мако-сатин отбеленный, высококачественный мерсеризованный 100% хлопок, переплетение 4/1, Пряжа №: основа 60/1, уток 40/1  Плотность нитей на квадратный дюйм: основа 173, уток 120  Поверхностна плотность в готовом виде 141гр/м2  Усадка ткани по утку 3%, по основе 4%.  Содержание свободного формальдегида должно удовлетворять нормативам ГОСТ 30386  Раскрой полотна, производится по направлению нитей, как по основе, так и по утку. Изделие цельнокроеное, подшито швом в подгибку с двух сторон, ширина шва 1,0см, частота строчки не менее 4 стежков в сантиметре. Кромка с двух сторон не срезается. Год изготовления не ранее 2019 года. (срок изготовления должен быть указан на этикетке каждого изделия)  В начале и в конце строчки делаются закрепки, длина закрепки 1,0см. Готовое изделие очищается от концов нитей.  Срок эксплуатации с учетом сохранения всех параметров не менее 36 месяцев.  Количество стирок-не менее 1000, температурный режим не менее 60-70 градусов, с отбеливанием перекисью водорода. Допустимая температура глажения 175 градусов. Перед заключением договора обязательно предоставление и проверка на соответствие образцов, предъявление сертификатов. |
| 5 | Пододеяльник 145\*225 сатин гладь | шт | 1500 | Ткань: мако-сатин отбеленный, высококачественный мерсеризованный 100% хлопок, переплетение 4/1, Пряжа №: основа 60/1, уток 40/1  Плотность нитей на квадратный дюйм: основа 173, уток 120  Поверхностна плотность в готовом виде 141гр/м2  Усадка ткани по утку 3%, по основе 4%.  Содержание свободного формальдегида должно удовлетворять нормативам ГОСТ 30386  Раскрой полотна производится по направлению нитей, по основе. Боковые швы обработаны на крае-обметочной машине, ширина шва 1,0см, частота строчки не менее 4 стежков в сантиметре.  Низ изделия подшит швом в подгибку на 1,0см,  По низу изделия прострочена щель, размер щели 120см, по краю щели сделаны закрепки, длина закрепки 1,0см.  Изделие выворачивается на лицевую сторону и очищается от концов нитей. Год изготовления не ранее 2019 года. (срок изготовления должен быть указан на этикетке каждого изделия)  Количество стирок-не менее 1000, температурный режим не менее 60-70 градусов, отбеливание перекисью водорода 0,360см3/л, Ph-фактор 5,5/6,5, максимальная остаточная влажность 50%, температура глажения 175 градусов. Перед заключением договора обязательно предоставление и проверка на соответствие образцов, предъявление сертификатов. |
| 6 | Простыня на резинке 136\*244 сатин гладь | шт | 550 | Ткань: мако-сатин отбеленный (гладь), резинка голова-ноги, высококачественный мерсеризованный 100% хлопок, переплетение 4/1, Пряжа №: основа 60/1, уток 40/1  Плотность нитей на квадратный дюйм: основа 173, уток 120  Поверхностна плотность в готовом виде 141гр/м2  Усадка ткани по утку 3%, по основе 4%.  Содержание свободного формальдегида должно удовлетворять нормативам ГОСТ 30386  Раскрой полотна производится по направлению нитей, по основе. Боковые швы обработаны на крае-обметочной машине, ширина шва 1,0см, частота строчки не менее 4 стежков в сантиметре.  Низ изделия подшит швом в подгибку на 1,0см,  По ширине изделия встроченна резинка, размер резинка 150 см, по краю сделаны закрепки, длина закрепки 1,0см. Изделие очистить от концов нитей  Количество стирок-не менее 1000. температурный режим не менее 60-70 градусов, отбеливание перекисью водорода 0,360см3/л, Ph-фактор 5,5/6,5, максимальная остаточная влажность 50%, температура глажения 175 градусов. Перед заключением договора обязательно предоставление и проверка на соответствие образцов, предъявление сертификатов. |
| 7 | Наматрасник непромакаемый 200\*200 | шт | 125 | Наматрасник водонепроницаемый на резинке  Изделие производится на основе и с соблюдением требований Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности». Качество подтверждено Декларацией о соответствии.  Требование к размерам: Размер в готовом виде – 200\*210; Допустимые линейные отклонения: по ширине - +5 см, по длине - +5 см. Требования к наполнителю: Наполнитель отсутствует. Требования к ткани: Ткань - полотно махровое с водонепроницаемой основой; Состав - хлопок не менее 80% , полиэстер - не более 20%; Поверхностная плотность – 115 гр/кв.м., +/- 2%; Основа – ПВХ мембрана, плотность - 200 гр/кв.м., +/- 2%; Цвет – белый; Тип махровой петли – одинарная низкой крутки, высота 1,5-2 мм.; Количество петель – 10х14 на 2,25 кв.см., +/- 2%; Капилярность – не менее 80 мл/30 мин.; Водопоглощение – не менее 580%/ 10 мин, +/-5% Требования к пошиву: Используемые нитки при изготовлении чехла - № 40, п/э, в два сложения; Отделочный элемент - отсутствует; Кол-во стежков стачного шва – 4,5-5 в 1 см; Технология пошива – окантовка хлопковой бейкой (52 мм) белой , допускается использование окантовочной ленты (32 мм).; Резинки с четырех сторон по углам изделия; ширина резинки – 30 мм, длина – 300-350 мм ; Обязательная дополнительная закрепочная строчка резинки. Изделие очистить от концов нитей. Гарантийный срок эксплуатации – не менее 200 циклов стирки, температурный режим не менее 60 градусов, с отбеливанием перекисью водорода. Год изготовления не ранее 2019 года. (срок изготовления должен быть указан на этикетке каждого изделия) Перед заключением договора обязательно предоставление и проверка на соответствие образцов, предъявление сертификатов. |
| 8 | Подушка 50\*70 | шт | 300 | Подушка с синтетическим наполнителем. Ткань чехла 233ТС, 100% хлопок, батист, конструкция ткани –  133х100, нить 40/40, двойная отстрочка  кромок, цвет белый, с немецким белым  кантом. Наполнитель: шарики из  силиконизированного волокна 6D/32  (Dacron95), Вес наполнителя: ~ 1000 г  100, гипоалергенный, ткань чехла с  предварительной усадкой. Изделие очистить от концов нитей.  Год изготовления не ранее 2019 года. (срок изготовления должен быть указан на этикетке каждого изделия) Перед заключением договора обязательно предоставление и проверка на соответствие образцов, предъявление сертификатов |
| 9 | Одеяло 140\*220 | шт | 350 | Чехол: ткань поликоттон 50% хлопка, 50% Пэ  Пряжа №: основа 40/1, уток 40/1  Плотность нитей на квадратный дюйм: основа 110, уток 90  Поверхностна плотность в готовом виде 115гр/м2  Ткань не пиллингуемая, нити повышенной прочности  Содержание свободного формальдегида должно удовлетворять нормативам ГОСТ 30386  Наполнитель; Силиконизированное пустотелое волокно 100% ПЭ, гипоаллергенный  Поверхностна плотность 200гр/м2  Раскрой полотна, производится по направлению нитей, как по основе, так и по утку.  Рисунок стежки диагональный ромб с зигзагообразной строчкой по краю, расположен по центру изделия. Длина стежка 3,5мм. Края изделия обработаны косой бейкой из той же ткани, что и чехол. Ширина окантовки в готовом виде 1,2см  Изделие очистить от концов нитей. Год изготовления не ранее 2019 года. (срок изготовления должен быть указан на этикетке каждого изделия) Перед заключением договора обязательно предоставление и проверка на соответствие образцов, предъявление сертификатов. |

1. Место поставки: Дирекция гостиничного комплекса «Богатырь»; г. Сочи Адлерский район, Имеретинская низменность, Олимпийский проспект №21.

2. Сроки поставки: В течение 10-х рабочих дней с момента направления заявки.

3. Требования: Товар должен соответствовать требованиям настоящей спецификации.

4. Доставка товара, погрузочно-разгрузочные работы осуществляется за счет Поставщика.