**Спецификация на поставку коврового покрытия**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **товара** | **Ед. изм.** | **Количество/ комплектность** | **Марка товара, товарный знак** | **Изготовитель/ Страна происхождения товара** | **Артикул *(при наличии)*** | **Технические, качественные и функциональные параметры товара и материала, потребительские свойства товара** |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ковровое покрытие | м2 | 1700 | Сириус Нева Тафт |  | Цвет 380 | Тип производства: тафтинг,  Структура покрытия: разрезной (саксони)  Состав ворса – 100% ПА  Высота нити –5 мм-7мм  Показатели пожарной безопасности:  КМ 2  Ширина:4 м |
| 2 | Клей для гибких напольных покрытий, для впитывающих оснований | шт. | 57 | Клей homakoll 148 PROF  для коммерческого ПВХ-линолеума 14 кг |  |  | Основа:  Водная полимерная дисперсия со смолами  Цвет: бежевый  Вязкость: 35000-90000 мПа•с  Содержание нелетучих веществ: не менее 70%  Плотность: 1,5 г/см3,  Показатель pH: 6-9  Растворитель/разбавитель: вода  Нанесение:  зубчатым шпателем А2 или В1  Расход: 300–500 г/м2 в зависимости от основы  Открытое время:  не более 15-20 мин в зависимости от влажности и температуры в помещении, пористости основания  Срок хранения:  12 месяцев, в оригинальной заводской упаковке  Условия хранения:  при температуре 5-25°С  Не содержит опасных веществ |
| 3 | Укрепляющая грунтовка | шт. | 17 | CERESIT СТ 17(10 л.) |  |  | Состав: на водно-дисперсионной основе снижает расход финишных ЛКМ.  Объем: 10 л  Назначение: универсальные  Вид тары: канистра  Функции: упрочняющие  Тип основы: вода  Морозостойкость: да  Концентрат: нет |

1. Место поставки: г. Сочи, Адлерский район. Имеретинская низменность, Проспект Олимпийский, 21.

2. Сроки поставки: не позднее 1 мая 2020 г.