**Спецификация на поставку коврового покрытия, клея, укрепляющей грунтовки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **товара** | **Ед. изм.** | **Количество/ комплектность** | **Марка товара, товарный знак** | **Изготовитель/ Страна происхождения товара** | **Артикул *(при наличии)*** | **Технические, качественные и функциональные параметры товара и материала, потребительские свойства товара** |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ковровое покрытие | м2 | 1700 | Сириус Нева Тафт  или эквивалент |  | Цвет 380 | Тип производства: тафтинг,  Структура покрытия: разрезной (саксони)  Состав ворса – 100% ПА  Вес ворса не менее 850 г/кв.м.  Вес покрытия не менее 1750 г/кв.м.  Высота нити –5 мм-7мм  Показатели пожарной безопасности:  КМ 2  Ширина:4 м |
| 2 | Клей для ковролина | кг. | 798 | Клей homakoll 149 PROF или эквивалент |  |  | Основа: водная полимерная дисперсия со смолами  Цвет: бежевый  Вязкость: 35000-90000 мПа•с  Содержание нелетучих веществ: не менее 70%  Плотность: не менее 1,2 г/см3,  Показатель pH: 6-9  Растворитель/разбавитель: вода  Расход: 300–500 г/м2 в зависимости от основы  Открытое время: не более 15-20 мин в зависимости от влажности и температуры в помещении, пористости основания  Не содержит опасных веществ  Поставляется в таре: ведро.  Дата производства не ранее июля 2019 г. |
| 3 | Укрепляющая грунтовка | л. | 170 | CERESIT СТ 17 или эквивалент |  |  | Состав: на водно-дисперсионной основе снижает расход финишных ЛКМ.  Назначение: универсальные  Функции: упрочняющие  Тип основы: вода  Морозостойкость: да  Концентрат: нет  Время высыхания: до 2 часов  Температура применения: от 0 до +35°С  Поставляется в таре: канистра.  Дата производства не ранее июля 2019 г. |

1. Место поставки: 354000, Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, Имеретинская низменность, Олимпийский проспект, д.21

2. Сроки поставки: в течение 40 календарных дней с даты подписания Договора.