**ч.5 Техническая часть**

**Спецификация**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п**  **/п** | **Наименование товара** | **Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара** | **Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара (изменяемые показатели)** | | | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| **Наименование показателя**  **(ед. изм.)** | **Требование к значению показателя** | |
| 1 | Контейнер морской 40 футов  б/у | Контейнер морской 40 футов.  Антикоррозийная обработка стали для крыши, стенок и других частей контейнера;  Изготовлен из профильного стального листа, толщиной 3 мм;  Несущие стальные балки пола покрыты сверху древесным настилом из прессованной фанеры толщиной 30 мм, пропитанной составами, защищающими от паразитов, грибков и гниения, которая усиливает пол контейнера;  Одна торцевая часть контейнера оснащена двустворчатой дверью, открывающуюся во всю его ширину;  Двери имеют резиновые уплотнения по всему своему периметру и обеспечивать полную герметичность в закрытом положении;  Для поворотных механизмов двойной двери используется ковка для предотвращения коррозии;  Система внешних креплений контейнера универсального типа, соответствует стандартам и подходит для перевозки морским, железнодорожным и автомобильным транспортом. | Длина контейнера, м | не менее  и  не более | 12,19  12,20 | шт. | 10 |
| Ширина контейнера, м | не менее  и  не более | 2,43  2,44 |
| Высота контейнера, м | не менее  и  не более | 2,89  2,90 |
| Ширина дверного проёма, м | не менее  и  не более | 2,30  2,40 |
| Высота дверного проёма, м | не менее  и  не более | 2,50  2,60 |

1. **Место поставки**: г. Сочи, Адлерский район, Олимпийский проспект, 21, АО «Сочи-Парк».
2. **Срок поставки Товара**: 5-10 календарных дней, после получения предоплаты.
3. **Требования к качеству** **товара:** Контейнер не должен иметь пробоин, вмятин, изменяющих его геометрию, коррозию. Товар должен быть ***выпущенным не ранее 2007 года***, полностью укомплектованным, исправным и годным к эксплуатации, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами и функционировании при штатном использовании.
4. **Требования к безопасности товара:** поставляемый товар соответствуют требованиям следующих нормативных документов:

ГОСТ Р 52202-2004 (ИСО 830-99). Контейнеры грузовые. Термины и определения;

ГОСТ Р 53350-2009 (ИСО 668:1995). Контейнеры грузовые серии 1. Классификация, размеры и масса.