ч. 5 Техническая часть

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на выполнение работ по демонтажу навеса на пляже гостиничного комплекса «Богатырь»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **п/п** | **Перечень основных данных и требований** | **Содержание основных данных и требований** |
| 1 | Предмет выполнения работ | Выполнение работ по демонтажу навеса на пляже гостиничного комплекса «Богатырь» |
| 2 | Наименование объекта | Пляж гостиничного комплекса «Богатырь» |
| 3 | Границы пляжной территории | от ПК 35+60 до ПК 37+54 |
| 4 | Срок выполнения работ | с 02.11.2020 г. по 17.11.2020 г. |
| 5 | Виды и Объемы выполняемых работ | Демонтажные работы навеса:  -Демонтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м (разборка металлических конструкций);  -Демонтаж деревянных конструкций (разборка сборных деревянных конструкций);  -Демонтаж покрытий: дощатых толщиной 28 мм (террасной доски);  -Демонтаж ограждения лестничных площадок перилами (разборка металлических конструкций);  - Погрузо-разгрузочные работы;  - Заделка отверстий от арматуры смесью «Эмако». |
| 6 | Требования к привлекаемому персоналу. Обеспечение материалами и оборудованием для производства работ. | Персонал, осуществляющий работы должен иметь соответствующую спецодежду, обеспечен всеми СИЗ, необходимым инструментом для выполнения работ.  Технику, материалы и оборудование, необходимые для производства работ предоставляет Подрядчик |
| 7 | Требования к безопасности выполняемых работ | При выполнении работ соблюдать на объекте требования действующего законодательства по охране труда и окружающей среды, промышленной безопасности и правил противопожарного режима. Производить уборку рабочего места от своих отходов и их вывоз с объекта. |
| 8 | Требования к качеству выполняемых работ в соответствии со строительными нормами и правилами | 1. Подрядчик до начала производства работ разрабатывает и передает на согласование Заказчику график выполнения работ.  2. Все работы выполнять исправным инструментом и оборудованием, прошедшим поверку.  3. В случае возникновения необходимости выполнения отдельных видов и объемов работ, не предусмотренных в данном техническом задании, но которые являются необходимым требованием для получения результата выполненных работ, Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению всех данных требований своими силами и за свой счет.  4. Сотрудники подрядной организации должны иметь отличительную форменную одежду. Пройти вводный инструктаж по охране труда у заказчика.  5. Работы, связанные с наличием шумов при их проведении (демонтажные, монтажные работы с использованием ударного и режущего электроинструмента) производятся вовремя согласованное с Заказчиком.  6. До начала работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику приказ о назначении представителя Подрядчика, ответственного за проведение работ на объекте, а также ответственного за электрохозяйство;  7. До начала работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику список персонала, задействованного на объекте.  8. До начала работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику список автотранспорта (марка, модель и государственный номер автотранспорта), осуществляющего доставку оборудования и материалов Подрядчика на объект, вывоз мусора.  9. При наличии оборудования, в результате работы которого в атмосферный воздух выделяются загрязняющие вещества, предоставить сертификаты соответствия на топливо, сырьё, оборудование и т. п. или другие аналогичные документы.  10. До начала выполнения работ предоставить договор с региональным оператором по вывозу отходов (обязательно), договор на вывоз отходов 1-3 класса опасности, договор на вывоз строительных отходов (в случае необходимости), приказ о назначении ответственных по обращению с опасными отходами. После окончания работ предоставить акты оказанных услуг по вышеуказанным договорам |
| 9 | Требования к качеству выполняемых работ в соответствии с требованиями Заказчика | 1. Работы по демонтажу выполнять с условием максимальной сохранности материалов; 2. Деревянные и металлические конструкции, пригодные для дальнейшего применения после демонтажа остаются в собственности Заказчика; 3. Подрядчик самостоятельно вывозит мусор для утилизации, оставшийся в результате демонтажных работ. |
| 9 | Требования к гарантии на выполненные работы | Не предусмотрены |
| 10 | Требования по приемке работ | Приемка выполненных работ осуществляется сотрудниками Заказчика после выполнения Подрядчиком демонтажных работ. Результатом приемки работ является акта сдачи-приемки выполненных работ, подписанный Заказчиком и Подрядчиком, фотоотчёт. |
| 11 | Возможность привлечения субисполнителей (субподрядчиков) | Привлечение субподрядчиков для выполнения работ допускается с согласования Заказчика. |
| 12 | Приложение | Предложение № 1 к Техническому заданию - Ведомость объемов работ.  Приложение № 2 к Техническому заданию - Фото навесов подлежащих демонтажу. |

**ПОДПИСИ СТОРОН:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  **АО «Сочи-Парк»**  **Генеральный директор**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Л.А. Кузнецова/**  **м.п.** | **Подрядчик:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**  **м.п.** |

Приложение № 1

к Техническому заданию

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Раздел 1. Новый раздел** | | | | | |
| 1 | (Демонтаж) каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания | 1 т конструкций | 20,42554 |  |
| 2 | Демонтаж деревянных конструкций | 1 м3 древесины в конструкции | 39,8 |  |
| 3 | Разборка покрытий полов: дощатых | 100 м2 покрытия | 6,9168 |  |
| 4 | Демонтаж ограждения лестничных площадок перилами | 100 м перил | 1,8062 |  |
| 5 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: стальных профилей мелких (остальные виды стали, не указанные в расценке -027) | 1 т груза | 20,42554 |  |
| 6 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 50 км I класс груза | 1 т груза | 20,42554 |  |
| 7 | Затаривание строительного мусора в мешки | 1 т | 35,5 |  |
| 8 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 35,5 |  |
| 9 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 100 км I класс груза | 1 т груза | 35,5 |  |
| 10 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,2 |  |
| 11 | Приготовление однокомпонентных составов серии ЕМАСО, ЕМАСО NANOCRETE, ЕМАСО FAST, MASTERSEAL, MASTERFLOW: вручную | 1 м3 готового состава | 0,2 |  |
| 12 | MasterEmaco S 560 FR (Emaco S170 CFR) | кг | 350 |  |

|  |
| --- |
| Приложение № 2  к Техническому заданию |

