.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на выполнение работ по изготовлению и монтажу** **входной арки в «Сочи Парк Арену» в тематическом парке АО «Сочи-Парк»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № П/П | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| 1 | Предмет выполнения работ | «Выполнение работ по изготовлению и монтажу входной арки в «Сочи Парк Арену» в тематическом парке АО «Сочи-Парк» |
| 2 | Наименование объекта | «Сочи Парк арена» |
| 3 | Место выполнения работ | Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, Имеретинская низменность, Олимпийский проспект 21. АО «Сочи-Парк». |
| 4 | Срок (этапы) и условия выполнения работ | Срок выполнения работ не более 35 рабочих дней с момента заключения договора, график выполнения работ согласовывается с Заказчиком до начала производства работ. |
| 5 | Виды и Объемы выполняемых работ | 1. Бетонные тумбы с закладными 2 шт. 1300х850х1600 мм изготовленные из бетона для усиления каркаса, обшитые композитом.  2.Объемные, световые буквы на основной вывеске изготовленное из пластика ПВХ 3мм и 6мм и молочного оргстекла 3мм.  3.Звезда большая 3,5х3,4х0,10м изготовленные из пластика ПВХ и желтого оргстекла, покрытые по бокам пленкой oracal 641 цвет 021.  4.Звезда большая 2,5х2,4х0,10м 10м изготовленные из пластика ПВХ и желтого оргстекла, покрытые по бокам пленкой oracal 641 цвет 021.  5.Звезда большая 1,4х1,3 х0,10мм 2 шт х0,10м изготовленные из пластика ПВХ и желтого оргстекла, покрытые по бокам пленкой oracal 641 цвет 021.  6.Звезда большая 1,2х1,15 х0,10мм 2 шт х0,10м изготовленные из пластика ПВХ и желтого оргстекла, покрытые по бокам пленкой oracal 641 цвет 021  7.Звезда большая 0,8х0,75 х0,10мм 2 шт х0,10м изготовленные из пластика ПВХ и желтого оргстекла, покрытые по бокам пленкой oracal 641 цвет 021  8.Подсветка белт лайт с Ретро лампами Эдисона A19T защитной отбортовкой 106 шт., контроллер, блоки питания IP 67 300вт  9.Флаги с флагштоками 5 шт. Ткань Флажная лента.  10. Металлокаркас 40\*40\*2,5мм 40\*20\*2мм -50 пог.м. Покраска грунтом-антиржавчина.  11. Обшивка металлокаркаса композитными касетами и коробами с материалом -18 кв.м.  12. Афишный стенд (композит с пленкой с ламинацией) с монтажем 2 шт. |
| 6 | Обеспечение материалами и оборудованием для производства работ (ведомость материалов и оборудования) | Наличие материалов и оборудования, необходимых для производства работ обеспечивает Подрядчик. Материал, который будет использоваться письменно согласовываются с заказчиком. |
| 7 | Технические требования.  Пояснительные записки, чертежи, планы | Эскизный рисунок с чертежами |
| 8 | Привлечение субподрядчиков (соисполнителей) | Привлечение субподрядчиков для выполнения работ допускается с письменного согласования заказчика. |
| 9 | Требования к безопасности выполняемых работ | При выполнении работ соблюдать на объекте требования действующего законодательства по охране труда и окружающей среды, промышленной безопасности и правил противопожарного режима возлагается на подрядчика. Производить уборку рабочей площадки от своих строительных отходов и их вывоз с объекта – обязанность подрядчика. |
| 10 | Требования к работам и качеству работ качеству выполняемых работ | 1. Подрядчик до начала производства работ разрабатывает и передает на согласование Заказчику проект производства работ, рабочие проекты, а также технологические карты на все виды работ, содержащие решения по обеспечению безопасности производства работ, используемые материалы и оборудование, технологические ограничения и способы контроля и приемки результатов.  2. Все работы выполнять исправным инструментом и оборудованием, прошедшим поверку.  3. В случае возникновения необходимости выполнения отдельных видов и объемов работ, не предусмотренных в данном техническом задании, но которые являются необходимым требованием для получения результата выполненных работ, Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению всех данных требований своими силами и за свой счет.  4. Сотрудники подрядной организации должны иметь отличительную форменную одежду.  5. Работы, связанные с наличием шумов при их проведении (демонтажные, монтажные работы с использованием ударного и режущего электроинструмента) производятся во время согласованное с Заказчиком.  6. До начала работ Подрядчик обязан письменно согласовать применяемые при производстве работ материалы. Работы, произведенные без согласованной технологической карты и применением не согласованного Заказчиком материала, считаются не выполненными и оплате не подлежат.  7. Материалы и оборудование, полученные подрядчиком в результате работ, оформляются актом по установленной форме, подписанным представителями Заказчика и Подрядчика, и передаются по требованию - накладной (Форма М-11).  8. До начала работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику приказ о назначении представителя Подрядчика, ответственного за проведение работ на объекте.  9. До начала работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику список персонала, задействованного на объекте.  10. До начала работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику список автотранспорта (марка, модель и государственный номер автотранспорта), осуществляющего доставку материалов Подрядчика на объект, вывоз мусора. |
| 11 | Требования к гарантии на выполненные работы | Срок гарантии качества работ: гарантийные обязательства наступают со дня подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ или акта устранения недостатков. Гарантийный срок на оказанные работы составляет 1 (один) год с момента подписания акта о приёмке работ. |
| 12 | Формы отчетов о ходе работ, использования средств. Контроль качества и соблюдения сроков выполнения работ | Акт выполненных работ |
| 13 | Требование по приёмке работ | Акты сдачи-приемки выполненных работ представлять Заказчику своевременно после окончания работ. |
| 14 | Требования к организации | Опыт выполнения аналогичных работ (копии договоров. контракты, акты выполненных работ).  Организация не должна находиться в процессе ликвидации, банкротства и на ее имущество не должен быть наложен арест. |
| 15 | Приложение | Приложение №1 - Эскизный рисунок с чертежами |